A6100

Вариант 1.

1. Для обновления программного обеспечения телевизора выполните, пожалуйста, следующие действия:
2. Подготовьте пустой USB-накопитель (флешка) объемом не более 16 Гб;
3. Отформатируйте USB-накопитель на компьютере в файловой системе FAT32 (при форматировании все данные с накопителя будут удалены)
4. Разархивируйте файл в память компьютера (рекомендуем использовать 7-Zip).

Внимание: файл – это тройной архив, то есть файл необходимо разархивировать, разархивированный файл разархивировать еще раз и еще, в результате у Вас должен получиться файл с расширением .bin;

1. Скопируйте файл на подготовленный USB-накопитель (в корневой каталог);
2. Подключите USB-накопитель с программным обеспечением в любой свободный USB-разъем;
3. Отключите от телевизора другие USB-устройства;
4. На пульте управления нажмите кнопку "Дом";
5. Выберите раздел "Настройки" и нажмите "ОК";
6. Выберите "Поддержка" и нажмите "ОК";
7. Выберите "Обновление системы" и нажмите "ОК";
8. Выберите "Апгрейд по USB" и нажмите "ОК";
9. Дождитесь окончания процесса обновления.

Вариант 2.

1. Для обновления программного обеспечения телевизора выполните, пожалуйста, следующие действия:
2. Подготовьте пустой USB-накопитель (флешка) объемом не более 16 Гб;
3. Отформатируйте USB-накопитель на компьютере в файловой системе FAT32 (при форматировании все данные с накопителя будут удалены)
4. Разархивируйте файл в память компьютера (рекомендуем использовать 7-Zip).

Внимание: файл – это тройной архив, то есть файл необходимо разархивировать, разархивированный файл разархивировать еще раз и еще, в результате у Вас должен получиться файл с расширением .bin;

1. Скопируйте файл на подготовленный USB-накопитель (в корневой каталог);
2. Выключите телевизор;
3. Отключите от телевизора кабель питания;
4. Подключите USB-накопитель с программным обеспечением в любой свободный USB-разъем;
5. Отключите от телевизора другие USB-устройства;
6. Подключите кабель питания к телевизору;
7. Включите телевизор удержанием кнопки включения на пульте управления (кнопку включения на пульте необходимо удерживать до появления процесса обновления на экране);
8. Дождитесь окончания процесса обновления.